***TRS METAL PRIMER***

[Поверхностный грунт](http://www.cqmasso.com/trs/en/surface-primer/productos-por-categoria/3)

TRS METAL PRIMER предназначен для усиления сцепления резины с металлом. Его использование рекомендуется для подготовки металлических поверхностей для нанесения резиновых покрытий при использовании TRS 2002, TRS 3003, TRS 4004, TRS 5005.

Области применения: гуммирование металлических поверхностей, покрытие барабанов.

| **Код** | **Вместимость** | **Упаковка (\*)** |
| --- | --- | --- |
| **307140** | 700 мл | 10 шт |
| **307141** | 170 кг | 1 шт |

b] (\*) [/ b] Минимальная единица продаж / содержимое коробки

характеристики:

* Основание: CR - полихлоропреновый каучук
* Растворитель: фенол, бутанон
* Удельная плотность: 0,85 г / м3
* Динамическая вязкость: ок. 500-700 мПа-с
* Цвет: черный

Рекомендации:

* Рабочая температура: + 10 / +40 ºС
* Время высыхания: ок. 45-60 мин.
* Расход: 300 г / м2 для одного слоя
* Применение: 1 слой металла
* Срок действия: 2 года со дня изготовления