

 L -

 H1 -

 H2 -

 W1 -

 W2 -2,2мм минимум

 B -